|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST VEILIGHEIDSSET WERKEN ONDER SPANNING |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | |
|  | | | | |
| **VISUELE KEURING** | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op alle arbeidsmiddelen behorende bij de set (gegraveerd, sticker en/of met viltstift geschreven) | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding op helm van fabrikant, type, serienummer, CE-markering, 1000 Volt-symbool en productiedatum (zie binnenkant klep van helm) | | | | NOK  OK |
| 1. Helm niet ouder dan 4 jaar na productiedatum | | | | NOK  OK |
| 1. Helm niet gebarsten of stuk eruit | | | | NOK  OK |
| 1. Helm niet vet/vuil | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding op gelaatsscherm van fabrikant, type, serienummer, CE-markering (als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd), 1000 Volt-symbool en VDE-GS-teken voor bescherming tegen vlambogen | | | | NOK  OK |
| 1. Gelaatsscherm niet gebarsten en goed op hoofd te klemmen | | | | NOK  OK |
| 1. Gelaatsscherm goed door heen te kijken (niet te veel krassen of wazig beeld) | | | | NOK  OK |
| 1. Gelaatsscherm niet vet/vuil | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding op rubberen handschoen van fabrikant, type, serienummer, CE-markering (als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd) en tevens 1000 Volt-symbool | | | | NOK  OK |
| 1. Rubberen handschoen niet lek (testen door op te blazen) | | | | NOK  OK |
| 1. Rubberen handschoen niet vet/vuil | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding op isoleermat van fabrikant, type, serienummer, CE-markering (als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd), 1000 Volt-symbool en productiedatum (zie onderkant mat) | | | | NOK  OK |
| 1. Isoleermat niet ingescheurd c.q. te veel haarscheurtjes of grote stukken eraf | | | | NOK  OK |
| 1. Isoleermat niet vet/vuil | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding op mespatroontrekker van fabrikant, type, serienummer CE-markering (als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd) en 1000 Volt-symbool | | | | NOK  OK |
| 1. Mespatroontrekker niet gescheurd | | | | NOK  OK |
| 1. Mespatroontrekker niet vet/vuil | | | | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | **Paraaf keurmeester** | |
|  |  | |  | |