|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST BOUWLAMP/LOOPLAMP (klasse 2) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** |       |
| **Merk en type arbeidsmiddel** |       |
|  |
| **NEN 3140** |
|  | **Naam van meting/test** | **Meetwaarde** | **Bevinding** |
| **Metingen in het kader vanNEN 3140** | IsolatieweerstandstestLekstroom via aanrakingFunctionele test |       Ω      mA | [ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK[ ]  NOK [ ]  OK |
| **VISUELE KEURING** |
| **Keuringspunten** | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van IP-beschermingsgraad (uitwendige invloeden voorwerpen en water)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van elektrische beschermingsklasse
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Vermelding van maximaal vermogen in Watt
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Stekker aangegoten i.p.v. geschroefd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Isolatie van netsnoer/kabels niet beschadigd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Invoer van netsnoer in arbeidsmiddel oké (incl. trekontlasting)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Huis oké (geen barsten, breuken, etc.)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Statief aanwezig en oké (geen barsten, breuken, etc.)
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Isolatie van handgreep bouwlamp oké (geen barsten/stukken eraf)
 | [ ]  n.v.t. | [ ]  NOK [ ]  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig, stoffig of ernstig gecorrodeerd
 | [ ]  NOK [ ]  OK |
| **Opmerkingen** |
|  |
|   |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | **Paraaf keurmeester** |
|   -  -     |       |  |