|  |
| --- |
| KEURINGSCHECKLIST HARNASGORDEL (INCL. VANGLIJN, VALDEMPER, VALSTOPAPARAAT EN AANSLAGLIJN) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | | |
| **Merk en type arbeidsmiddel** | |  | | | |
|  | | | | | |
| **VISUELE KEURING** | | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel (**niet** gegraveerd en **niet** met behulp van sticker) | | | | | NOK  OK |
| 1. Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar op een deugdelijk bevestigd label | | | | | NOK  OK |
| 1. Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Harnasgordel niet ouder dan: "volgens opgave van fabrikant (zie handleiding). | | | | | NOK  OK |
| 1. Banden van gordel nog soepel c.q. niet stug geworden a.g.v. veroudering materiaal | | | | | NOK  OK |
| 1. Schouder- en zitbanden minimaal 40 mm breed. | | | | | NOK  OK |
| 1. De lijf- en bovenbeenbanden minimaal 22 mm breed. | | | | | NOK  OK |
| 1. Heupbanden (indien aanwezig) minimaal 80 mm breed | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Banden goed verstelbaar (en in gewenste stand goed te borgen) | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen insnijding of slagen van het weefsel. | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen gebroken garens/stiksels (niet meer dan 10% ter plekke van de beschadiging) | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen vervorming van banden door hitte | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen inwerking door agressieve stoffen (zuren, oplosmiddelen en alkaliën) | | | | | NOK  OK |
| 1. Geen vervorming c.q. corrosie van metalen ringen (D-ringen) | | | | | NOK  OK |
| 1. Arbeidsmiddel niet vettig | | | | | NOK  OK |
| 1. Vangoog (D-ring) tussen schouderbladen deugdelijk aan gordel geborgd (mag niet kunnen verschuiven) | | | | | NOK  OK |
| 1. Vanglijn (verbindingslijn) voorzien van valdemper | | | | | NOK  OK |
| 1. Valdemper oké | | | | | NOK  OK |
| 1. Vanglijn (verbindingslijn) deugdelijk (niet rafelig, corrosie, etc.) én max. 1,5 meter lang | | | | | NOK  OK |
| 1. Lijnklem deugdelijk (moet goed meelopen, niet verborgen, geen corrosie) | | | | | NOK  OK |
| 1. Aanslaglijn (vaste of flexibele) deugdelijk (niet rafelig, corrosie, etc.) | | | | | NOK  OK |
| 1. Val-stop-apparaat deugdelijk (geen corrosie en terugrol-mechanisme oké) | | | | | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | **Paraaf keurmeester** | | |
| -  - |  | |  | | |