**Landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gebruiker** |  |
|  Naam |  |
| Adres |  |
| Postcode |  |
| Plaats |  |
| Telefoon |  |
| Cont. Pers. |  |

**Conform: arbobesluit H7 (RAM)/Wegenverkeerswet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | goed | Fout | n.v.t. |
| **KEURING VOLGENS ARBOBESLUIT** |  |  |  |
| Bediening duidelijk |  |  |  |
| Waarschuwings- en gebodspictogrammen |  |  |  |
| Werking bediening |  |  |  |
| Bediening buiten gevaarlijk zones |  |  |  |
| Startbeveiliging |  |  |  |
| Stopfunctie  |  |  |  |
| Achteruitblokkering |  |  |  |
| Uitworp beveiliging |  |  |  |
| Overige veiligheidsschakelaars |  |  |  |
| Noodstop |  |  |  |
| Dodemansknop / Kettingrem |  |  |  |
| Veiligheidsbeugels (ROPS > 800kg |  |  |  |
| Afscherming bewegende delen |  |  |  |
| Thermisch gevaar afgeschermd |  |  |  |
| Aftakas afgeschermd |  |  |  |
| Hydraulisch systeem |  |  |  |
| Trillingen / onbalans |  |  |  |
| Lawaai (boven 85 dB gebodspictogram  |  |  |  |
| Bougies / bougiekappen ontstoord |  |  |  |
| Wielboute vast en aanwezig |  |  |  |
| Transportbeveiliging |  |  |  |
| Vonkenvanger |  |  |  |
| Onderhoudslogboek bijgehouden |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Opmerkingen:** .........................................................................

…………………………………………………………………………………………..

Goedgekeurd/afgekeurd

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Merk  |  |
| Bouwjaar |  |
| Type |  |
| Serie no. |  |
| Keuringsdatum |  |
| stickernummer |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | goed | Fout | n.v.t. |
| **KEURING VOLGENS WEGENVERKEERSWET** |  |  |  |
| Carrosserie, chassis en motorsteunen |  |  |  |
| Brandstofsysteem |  |  |  |
| Uitlaatsysteem |  |  |  |
| Accu / elektrisch systeem |  |  |  |
| Banden (staat, spanning en profiel |  |  |  |
| Stuurinrichting |  |  |  |
| Reminrichting (incl. vloeistofniveau) |  |  |  |
| Bedrijfsrem (minimaal 2,4m/s vertraging) |  |  |  |
| Parkeerrem |  |  |  |
| Cabine (2deuren of 1 deur met nooduitgang) |  |  |  |
| Sluiting deuren |  |  |  |
| Ruiten (algehele staag, uitzicht, ruitenwisser) |  |  |  |
| Linker buitenspiegel |  |  |  |
| Rechter buitenspiegel |  |  |  |
| Trottoirspiegel (L > 6 meter) |  |  |  |
| Zitplaats (en) |  |  |  |
| Scherpe en uitstekende delen <2,5 m afgeschermd |  |  |  |
| Dimlichten, stadslichten en richtingaanwijzers voor |  |  |  |
| Zijrichtingaanwijzers  |  |  |  |
| gele retro reflectoren (L> 6m) |  |  |  |
| Achterlichten, remlichten en rode retro reflectoren |  |  |  |
| Koppeling met aanhangwagen |  |  |  |
| Bevestiging punt voor slepen |  |  |  |
| Goedgekeurd |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………