|  |  |
| --- | --- |
| ***Opdrachtgever/***  | ***Arbeidsmiddel*** |
|  | **Fabricaat** |  |
|   | Type |   |
|   | Bouwjaar |   |
|   | Aanduiding tek. |   |
| ***Keurings item*** | ***Positief*** | ***Negatief*** | ***N.v.t.*** | ***Toelichting*** |
| ***Documenten*** |  |  |  |  |
| Layout tekening |   |   |   |   |
| Gebruikershandleiding NL |   |   |   |   |
| Montage handleiding NL |   |   |   |   |
| Bewijs van ingebruikname/ nul inspectie |   |   |   |   |
| Inspectie- en onderhoudslogboek |   |   |   |   |
| ***Opschriften*** |  |  |  |  |
| Fabricaat/ type/ serienummer |   |   |   |   |
| Configuratie conform typeplaat |   |   |   |   |
| Toelaatbare belasting per vak/ stelling(rij) |   |   |   |   |
| ***Werkplekomgeving*** |  |  |  |  |
| Kwaliteit vloer |   |   |   |   |
| Bedieningsruimte stellingen |   |   |   |   |
| Opgeruimde gangpaden |   |   |   |   |
| Aanrijdbeschermingen hoeken/ doorgangen |   |   |   |   |
| Onderdoorgangen vzv doorvalbeveiligingen  |   |   |   |   |
| Overzichtelijke situaties |   |   |   |   |
| ***Technische staat*** |  |  |  |  |
| Altijd binnen in opslag gelegen |   |   |   |   |
| Verankering en ondersabeling voetplaten |   |   |   |   |
| Haaks- en rechtheid horizontale vlak |   |   |   |   |
| Haaks- en rechtheid verticale vlak |   |   |   |   |
| Bescherming tegen corrosie |   |   |   |   |
| Staanders |   |   |   |   |
| Diepte liggers |   |   |   |   |
| Schoren |   |   |   |   |
| Liggers/ legborden/ draagarmen |   |   |   |   |
| Uithaakbeveiligingen/ breekpennen |   |   |   |   |
| ***Opgeslagen goederen*** |  |  |  |  |
| Deugdelijke pallets/ bakken/ ondersteuning |   |   |   |   |
| Doorbuiging liggers (max. L/200) |   |   |   |   |
| Positie product in stelling |   |   |   |   |
| Lastverdeling |   |   |   |   |
| ***Opmerkingen*** |  |  |  |  |
|   |
|   |
|   |
|   |
| Datum inspectie |   | Stempel/ paraaf |
| Inspecteur |   |   |
| Conclusie inspectie |  |   |
| Volgende inspectie |   |   |