|  |
| --- |
| **KEURINGSCHECKLIST KOOILADDER** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificatienummer arbeidsmiddel** | |  | | | |
| **Merk en type arbeidsmiddel** | |  | | | |
|  | | | | | |
| **VISUELE KEURING** | | | | | |
| **Keuringspunten** | | | | | **Bevinding** |
| 1. Identificatiecode op arbeidsmiddel | | | | | NOK  OK |
| 1. Klimkooi begint op een hoogte tussen 2,20 M en 3M | | | | | NOK  OK |
| 1. Klimkooi eindigt op 1,10 cm bovenzijde hekwerk | | | | | NOK  OK |
| 1. Obstakels dichter dan 60 cm van ladder verwijderd | | | | | NOK  OK |
| 1. Hoogte max 10M (anders tussenbordessen met onderlinge afstand max 6M) | | | | | NOK  OK |
| 1. Hoepeldiameter tussen 0,65 M en 0,80M (ook tussen sport en rugzijde kooi) | | | | | NOK  OK |
| 1. Doorgaansbreedte naar aankomstvlak 0,50 M en 0,70M (Doorgang mag ook aan de zijkant zitten ) | | | | | NOK  OK |
| 1. Verticale langsstaven waar hoepels mee verbonden zijn 0,30 M hart op hart | | | | | NOK  OK |
| 1. Sportafstand ladder van 225 tot 300 MM en overal gelijk | | | | | NOK  OK |
| 1. Sporten uitgevoerd met antislip | | | | | NOK  OK |
| 1. Breedte tussen de 0,40 M en 0,60 M | | | | | NOK  OK |
| 1. Voetruimte min 0,20 M gemeten voorkant sport | | | | | NOK  OK |
| 1. Voetruimte 0,15 M in geval van incidentele obstakels | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Draairichting luik naar veilige zijde | | | | n.v.t |  |
| 1. Luik met 1 hand te openen | | | |  |  |
| 1. Luik zelfsluitend door middel van veren of zwaartekracht | | | |  |  |
| 1. Bovenste Sport groter dan 75 MM afgedicht met gesloten paneel (onderdelen dienen te voldoen aan NEN-EN131-2 | | | |  |  |
| 1. Leuningswerk op aankomstniveau 1,5M uit hart van de ladder | | | |  | NOK  OK |
| 1. Leuningswerk voldoet aan NEN-EN-ISO 14122-3 min 1,10 M hoogte meer dan 13 m leuning 1,20 m hoogte | | | |  |  |
| 1. Beschadiging,roestvormig,scheurvorming | | | |  |  |
| 1. Bevestigingsconstructie | | | |  |  |
| 1. Meerdere ladders boven elkaar 0,70 m verspringen op bordes | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Tussenbordessen vrije breedte minimaal 0,70 m | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| 1. Leuning op tussenbordessen 1,60 hoog | | | | n.v.t. | NOK  OK |
| **Opmerkingen** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Keuringsdatum** | **Naam keurmeester** | | **Paraaf keurmeester** | | |
| -  - |  | |  | | |