**Checklist aanhangwagens**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gebruiker** |  |
|  Naam |  |
| Adres |  |
| Postcode |  |
| Plaats |  |
| Telefoon |  |
| Cont. Pers. |  |

**Conform: arbo besluit H7 (RAM) wegenverkeerswet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | goed | Fout | n.v.t. |
| **INDENTIFICATIE** |  |  |  |
| Typeplaat volledig en leesbaar |  |  |  |
| Ledig gewicht vermeld |  |  |  |
| Kenteken ………………………. |  |  |  |
| **AFMETINGEN** |  |  |  |
| Lengte <12 meter (meerassig) |  |  |  |
| Lengte <8 meter (middenasser) |  |  |  |
| Breedte <2.55 meter |  |  |  |
| Hoogte < 4 meter |  |  |  |
| **WIELEN, ASSEN EN REMMEN** |  |  |  |
| Afscherming wielen |  |  |  |
| Bandenspanning gemeten |  |  |  |
| Wiellagers speling |  |  |  |
| Velgen beschadigingen |  |  |  |
| Wielbouten en moeren aanwezig en intact |  |  |  |
| Conditie remmen en remleidingen >750 kg |  |  |  |
| Losbreekreminrichting (snelverkeer) |  |  |  |
| Conditie stempels |  |  |  |
| Neuswiel (snelverkeer) |  |  |  |
| Veersysteem (snelverkeer)  |  |  |  |
| As bevestiging |  |  |  |
| Voldoende remvoering aanwezig (min. 2mm) |  |  |  |
| **KOPPELING MET VOERTUIG** |  |  |  |
| Koppeling max slijtage 1,5mm bij trekoog |  |  |  |
| Beschadigingen / vervormingen  |  |  |  |
| Werking sluit en borginrichting |  |  |  |
| **ONDERSTEL** |  |  |  |
| Vervormingen |  |  |  |
| Roest |  |  |  |
| Beschadigingen |  |  |  |
| **VERLICHTING** |  |  |  |
| Stadslichten (wit) voorzijde 2x |  |  |  |
| Achterlichten (rood) 2x |  |  |  |
| Kentekenplaatverlichting |  |  |  |
| Richtingaanwijzers 2x achterzijde |  |  |  |
| Bekabeling en stekkers |  |  |  |
| Markeringslichten |  |  |  |
| Mist achterlicht |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Opmerkingen:** .........................................................................

…………………………………………………………………………………………..

Goedgekeurd/afgekeurd

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Merk  |  |
| Bouwjaar |  |
| Type |  |
| Serie no. |  |
| Keuringsdatum |  |
| stickernummer |  |

**Langzaam verkeer <750kg >750kg <3500kg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | goed | Fout | n.v.t. |
| **MARKERINGEN** |  |  |  |
| Rood/witte hoekmarkering (schaftwagen) |  |  |  |
| Witte retro reflectoren voorzijde 2x |  |  |  |
| Rode driehoekige retro reflectoren achterzijde 2x |  |  |  |
| Ambergele retro reflectoren zijkant (elke 3 meter)  |  |  |  |
| Afgeknotte driehoek achterzijde (langzaam verkeer) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………